{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":50,"n_cols":9,"rows_kept":50,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,5],[1,6,1,7],[1,8,2,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["螺旋泵参数"]
["电泵型号","出水口径\n(mm)","电泵效率 η\n（%）","电机参数",null,null,"流量范围",null,"推荐扬程\n范围(m)"]
[{"$nulls":3},"输出功率P2(KW)","标称功率\nPN(KW)","转速n\n(r/min)","(l/s)","(m3/h)"]
["JHLX80/WQ-52-8-2.2",80,75,1.6,2.2,1425,"2--20","7--70","16--5"]
["JHLX80/WQ65-13-4",80,71,3.3,4,2805,"6--28","22-100","25--7"]
["JHLX80/WQ-79-15-5.5",80,73,4.4,5.5,2850,"10--33","36--120","25--7"]
["JHLX80/WQ-93-28-11",80,77,9.1,11,2940,"4--35","14--126","50--18"]
["JHLX80/WQ-102-33-15",80,76,12.4,15,2895,"10--40","36--144","52--20"]
["JHLX100/WQ-61-3.3-1.5",100,72,0.83,1.5,1440,"10--25","36--90","4.9--2"]
["JHLX100/WQ-64-4.4-1.5",100,70,1.1,1.5,1410,"10--24","36--86","6.5--3"]
["JHLX100/WQ-86-5.8-2.2",100,76,1.8,2.2,1418,"12--32","43--115","8--4"]
["JHLX100/WQ-84-8.3-3",100,75,2.5,3,1373,"13--34","47--120","10.5--5.5"]
["JHLX100/WQ-94-8.8-4",100,73,3.2,4,1387,"14--36","50--130","11.5--6.5"]
["JHLX100/WQ-105-11.3-5.5",100,76,4.4,5.5,1425,"16--40","57--144","14.5--9"]
["JHLX100/WQ-130-13-7.5",100,71,6.5,7.5,2910,"16--44","57--155","23--10"]
["JHLX100/WQ-141-19.5-11",100,75,10,11,2926,"18--58","65--205","30--10"]
["JHLX100/WQ-167-28-18.5",100,76,17,18.5,2950,"24--62","86--223","38--20"]
["JHLX100/WQ-200-36-30",100,76,26,30,2973,"32--65","115--234","47--32"]
["JHLX100/WQ-218-41-37",100,78,31,37,2970,"28--70","100--250","55--36"]
["JHLX150/WQ-190-8.7-7.5",150,78,5.8,7.5,1403,"30--80","110--280","11.5--5.5"]
["JHLX150/WQ-150-11.5-7.5",150,77,6.2,7.5,1477,"22--58","80--205","17.5--6"]
["JHLX150/WQ-223-11-11",150,81,8.4,11,1469,"36--96","130--345","15--6"]
["JHLX150/WQ-245-13-15",150,82,10.6,15,1447,"36--90","130--320","18--9"]
["JHLX150/WQ-240-15-15",150,82,12.2,15,1432,"40--90","150--320","20--11"]
["JHLX200/WQ-274-5.2-7.5",200,79,4.9,7.5,1445,"45--105","165--375","7.5--3"]
["JHLX200/WQ-330-8.5-11",200,82,9.5,11,1455,"50--125","180--450","12.5--5.5"]
["JHLX200/WQ-360-10.5-15",200,81,12.8,15,1432,"55--135","200--480","14.5--7.5"]
["JHLX200/WQ-371-12.6-18.5",200,80,16,18.5,1460,"55--145","200--520","16.5--8"]
["JHLX150/WQ-454-18-30",150,81,28,30,1485,"65--165","235--590","26--13"]
["JHLX150/WQ-500-22-45",150,81,38,45,1485,"90--190","320--680","28--17"]
["JHLX150/WQ-414-27.8-45",150,81,39,45,1485,"80--160","290--575","33--20"]
["JHLX250/WQ-610-9.2-22",250,83,18.5,22,1447,"90--210","325--750","14--7"]
["JHLX250/WQ-765-16-55",250,81,42,55,1485,"110--290","400--1040","24--10"]
["JHLX250/WQ-504-7-15",250,81,12,15,972,"80--190","290--680","10--4.5"]
["JHLX200/WQ-720-24-75",200,80,59,75,1485,"110--270","400--970","36--15"]
["JHLX200/WQ-830-30-90",200,82,84,90,1478,"120--300","435--1080","44--24"]
["JHLX200/WQ-865-36-132",200,81,110,132,1485,"140--330","500--1190","50--28"]
["JHLX3000/WQ-720-6.5-18.5",300,82,16,18.5,732,"130--280","460--1000","9--4.5"]
["JHLX300/WQ-685-5.9-18.5",300,80,13.5,18.5,965,"120--250","430--900","8.5--3.5"]
["JHLX300/WQ-830-7-22",300,84,18.5,22,985,"140--310","500--1110","9.5--4.5"]
["JHLX300/WQ-936-8-30",300,84,24,30,980,"150--330","540--1180","11.5--6"]
["JHLX300/WQ-1040-8-30",300,84,27,30,978,"150--370","540--1330","13.5--5"]
["JHLX300/WQ-970-10.7-45",300,82,35,45,980,"170--350","610--1260","14.5--8"]
["JHLX300/WQ-1000-12.2-45",300,81,41,45,985,"180--380","650--1360","16--8"]
["JHLX300/WQ-1115-12.8-55",300,79,50,60,1480,"180--420","650--1510","18.5--7.5"]
["JHLX300/WQ-950-19-75",300,82,60,75,1480,"180--360","650---1300","25--10"]
["JHLX300/WQ-1240-15.5-75",300,83,66,75,1485,"180--480","650--1720","23--10"]
["JHLX300/WQ-1400-18-90",300,84,84,90,1480,"220--500","790--1800","26--13"]
["JHLX300/WQ-1460-20-110",300,81,100,110,1490,"240--500","860--1800","30--14"]
["JHLX300/WQ-1470-25-132",300,82,122,132,1487,"260--500","940--1800","33--18"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}